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KUTSE GRUPP
 Autotehnik
 
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukidiagnostik, tase 5


Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

	Kutsenimetus
	Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase
	Kutsenimetus
	Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

	
Mootorsõidukitehnik, tase 4

	
4
	
Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
	
5

	Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel
	Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel

	Spetsialiseerumine
	Nimetus kutsetunnistusel
	Spetsialiseerumine
	Nimetus kutsetunnistusel

	Kommertssõidukite (M2/M3 ja N2/N3 kategooria) hooldus ja remont 
	Kommertssõidukitehnik, tase 4
	Kommertssõidukite (M2/M3 ja N2/N3 kategooria) hooldus ja remont
	Kommertssõidukidiagnostik, tase 5

	
	Inglise keeles Commercial Vehicle Technician, EstQF Level 4
	
	Inglise keeles Commercial Vehicle Diagnostician, EstQF Level 5

	Liikurmasinatehnika (LM ja T kategooria) hooldus ja remont
	Liikurmasinatehnik, tase 4
	Liikurmasinatehnika (LM ja T kategooria) hooldus ja remont
	Liikurmasinadiagnostik, tase 5

	
	Inglise keeles Mobile Machinery Technician, EstQF Level 4
	
	Inglise keeles Mobile Machinery Diagnostician, EstQF Level 5

	Mootorratta ja mototehnika (L kategooria) hooldus ja remont
	Mootorrattatehnik, tase 4
	Mootorratta ja mototehnika (L kategooria) hooldus ja remont
	Mootorrattadiagnostik, tase 5

	
	Inglise keeles Motorcycle Technician, EstQF Level 4

	
	Inglise keeles Motorcycle and Powersports Diagnostician, EstQF Level 5

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:












A-osa 
KUTSEKIRJELDUS

	A.1. Töö kirjeldus 
	A.1. Töö kirjeldus 

	Mootorsõidukitehnik, tase 4 teeb mootorsõidukite, nende süsteemide, seadiste ja komponentide hooldus-, ülddiagnostika- ja remonditöid. Ta kontrollib sõiduki tehnilist seisundit, loeb rikkekoode ja parameetreid, teeb mõõtmisi, tuvastab kõrvalekaldeid ning teeb hooldus- ja remonditöid vastavalt tööülesandele, remondijuhistele, tootja tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele.
Mootorsõidukitehnik töötab sõiduautode, kommertssõidukite, liikurmasinate, mootorrataste ja muu L-kategooria mototehnikaga vastavalt oma spetsialiseerumisele ja pädevuse piiridele. Reguleeritud või kõrgendatud ohuallikatega seotud töid, sealhulgas elektriajamite, kõrgepingesüsteemide, gaasiseadmete, kliimaseadmete või turvaseadistega seotud töid, teeb ta üksnes oma pädevuse piires.
Mootorsõidukitehnik kasutab töös tehnilist dokumentatsiooni, remondi- ja hooldusjuhiseid, diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, varuosade ja lisavarustuse katalooge, andmebaase ning digitaalseid töövahendeid. Ta dokumenteerib tehtud töö, kasutatud materjalid ning kontrolli- ja mõõtetulemused vastavalt töökorraldusele.
Mootorsõidukitehnik vastutab oma töö kvaliteedi, tööohutuse, töötervishoiu ja keskkonnaohutuse nõuete järgimise eest. Ta suhtleb tööalaselt klientide ja kaastöötajatega ning selgitab tehtud tööde sisu ja tulemusi arusaadavalt.
Mootorsõidukitehnoloogia kiire areng eeldab valmisolekut järjepidevalt täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi, sh elektriajamite, juhiabisüsteemide, andmesidevõrkude, tarkvaralahenduste ja uute diagnostikavõimaluste kasutamisel.
Kutsealal kehtestatud kutsed:
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3
Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
	Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 teeb mootorsõidukite, nende süsteemide, seadiste ja komponentide diagnostika-, hooldus- ja remonditöid. Ta selgitab välja kliendi kaebuse või sõiduki sümptomi, analüüsib diagnostikaandmeid, mõõtetulemusi ja süsteemide tööparameetreid, määrab rikke võimaliku põhjuse ning otsustab edasise remondi-, vahetus-, seadistus-, tarkvarauuendus- või lisadiagnostika vajaduse.
Mootorsõidukidiagnostik töötab sõiduautode, kommertssõidukite, liikurmasinate, mootorrataste ja muu L-kategooria mototehnikaga vastavalt oma spetsialiseerumisele ja pädevuse piiridele. Reguleeritud või kõrgendatud ohuallikatega seotud töid, sealhulgas kõrgepinge jõuseadmete, elektriajamite, gaasiseadmete, kliimaseadmete või turvaseadistega seotud töid, teeb ta üksnes oma pädevuse piires.
Mootorsõidukidiagnostik kasutab töös tootja tehnilist dokumentatsiooni, elektriskeeme, remondi- ja hooldusjuhiseid, diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, andmebaase, tarkvarakeskkondi ning varuosade ja lisavarustuse katalooge. Ta dokumenteerib diagnostika- ja remonditulemused, tehtud otsused, kasutatud materjalid ning annab põhjendatud remondisoovitusi.
Mootorsõidukidiagnostik töötab iseseisvalt, vastutab tehtud töö kvaliteedi ning tööohutuse, töötervishoiu ja keskkonnaohutuse nõuete järgimise eest. Ta võib juhendada mootorsõidukitehnikuid, õppijaid või teisi töötajaid oma pädevuse piires ning toetab tööprotsessi kvaliteeti ja tehniliselt põhjendatud otsuste tegemist.
Mootorsõidukidiagnostiku töö eeldab süsteemset ja analüütilist mõtlemist, digitaalse diagnostika- ja tarkvaravahendite kasutamist ning valmisolekut järjepidevalt täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi. Eriti oluline on tehnoloogia arengu jälgimine elektriajamite, kõrgepingesüsteemide, juhiabisüsteemide, andmesidevõrkude, tarkvarauuenduste ja uute diagnostikalahenduste valdkonnas.
Kutsealal kehtestatud kutsed:
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3
Mootorsõidukitehnik, tase 4

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	A.2. Tööosad 
	A.2. Tööosad 

	Kohustuslikud tööosad

A.2.1 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.2 Jõuallika ülddiagnostika, hooldus ja remont  
A.2.3 Ohutus ja riskijuhtimine kõrgendatud ohuallikatega töödel
A.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.6 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.7 Andmesidevõrkude ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.8 Juhiabisüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.9 Turvaseadiste ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.10 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.11 Kliimaseadmete ülddiagnostika, hooldus, remont ja külmaine käitlemine
A.2.12 Mootorsõiduki järelpaigaldatavate tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.13 Tehnilise teabe kasutamine ja töö dokumenteerimine
	Kohustuslikud tööosad

A.2.1 Kere, sisustuse ja pealisehituse diagnostika, hooldus ja remont
A.2.2 Jõuallika diagnostika, hooldus ja remont  
A.2.3 Ohutus ja riskijuhtimine kõrgendatud ohuallikatega töödel
A.2.4 Jõuülekande diagnostika, hooldus ja remont
A.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika, hooldus ja remont  
A.2.6 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika, hooldus ja remont
A.2.7 Andmesidevõrkude diagnostika, hooldus ja remont
A.2.8 Juhiabisüsteemide diagnostika, hooldus ja remont
A.2.9 Turvaseadiste diagnostika, hooldus ja remont
A.2.10 Mootorsõiduki diagnostika, hooldus ja remont
A.2.11  Kliimaseadmete diagnostika, hooldus, remont ja külmaine käitlemine
A.2.12 Mootorsõiduki järelpaigaldatavate tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika, hooldus ja remont
A.2.13 Tehnilise teabe kasutamine ja töö dokumenteerimine

	Kommentaarid:  
	Kommentaarid:  

	Spetsialiseerumisega seotud tööosad
	Spetsialiseerumisega seotud tööosad

	Kommertssõidukite (M2/M3 ja N2/N3 kategooria) hooldus ja remont
A.2.14. Veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete ülddiagnostika, hooldus ja remont

Liikurmasinatehnika (LM ja T kategooria) hooldus ja remont
A.2.15  Liikurmasina ning selle pealisehitise töö- ja lisaseadmete seisundi hindamine ja ülddiagnostika 
A.2.16 Liikurmasina ning selle pealisehitise töö- ja lisaseadmete hooldamine ja remont

Mootorratta ja mototehnika (L kategooria) hooldus ja remont
A.2.17  Mootorratta ja mototehnika hooldus, ülddiagnostika ja remont   
	Kommertssõidukite (M2/M3 ja N2/N3 kategooria) hooldus ja remont
A.2.14  Veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete diagnostika, hooldus ja remont

Liikurmasinadiagnostika (LM ja T kategooria) hooldus ja remont
A.2.15  Liikurmasina ning selle pealisehitise töö- ja lisaseadmete seisundi diagnostika, hooldamine ja remont

Mootorratta ja mototehnika (L kategooria) hooldus ja remont 
A.2.16  Mootorratta ja mototehnika hooldus, diagnostika ja remont   

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	A.3. Kutsealane ettevalmistus
	A.3. Kutsealane ettevalmistus

	Mootorsõidukitehnikul on erialane kutseharidus või töökohal ja tööalastel koolitustel omandatud kutseoskused.

	Mootorsõidukidiagnostikuks saab õppida 5. taseme kutseõppe jätkuõppes või omandada vajalikud kutseoskused tööalase koolituse ja töökogemuse kaudu. 

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	A.4. Enamlevinud kutsenimetused
	A.4. Enamlevinud kutsenimetused

	Mootorsõidukitehniku teised võimalikud ametinimetused on autotehnik, väikemasinatehnik, mootorrattatehnik, jalgrattatehnik, ehitusmasinatehnik, töömasinatehnik,  tehnohooldespetsialist.
	Mootorsõidukite diagnostik, sõiduautodiagnostik, autodiagnostik, veoauto- ja bussidiagnostik, liikurmasinate diagnostik, tehnohooldemeister, tehnoseisundi-kontrolör.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	A.5. Regulatsioonid kutsealal töötamiseks 
	A.5. Regulatsioonid kutsealal töötamiseks

	Kõrgendatud ohuallikatega seotud töid tehakse oma pädevuse piires, hinnates tööga seotud riske ning järgides tootja juhiseid, töökorralduslikke nõudeid ja ohutusnõudeid.
Kliimaseadmete hooldamisel, remondil ja külmaine käitlemisel tuleb järgida fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete käitlemisele kehtestatud nõudeid.
Elektriajamiga mootorsõiduki kõrgepinge- ja elektrisüsteemidega seotud diagnostika-, käidu-, kontrolli-, hooldus- ja remonditöid tehakse oma pädevuse piires, järgides tootja juhiseid ning töö- ja elektriohutusnõudeid.
	Kõrgendatud ohuallikatega seotud töid tehakse oma pädevuse piires, hinnates tööga seotud riske ning järgides tootja juhiseid, töökorralduslikke nõudeid ja ohutusnõudeid.
Kliimaseadmete hooldamisel, remondil ja külmaine käitlemisel tuleb järgida fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete käitlemisele kehtestatud nõudeid.
Elektriajamiga mootorsõiduki kõrgepinge- ja elektrisüsteemidega seotud diagnostika-, käidu-, kontrolli-, hooldus- ja remonditöid tehakse oma pädevuse piires, järgides tootja juhiseid ning töö- ja elektriohutusnõudeid

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	A.6. Tulevikuoskused
	A.6. Tulevikuoskused

	Tulevikus kasvab mootorsõidukitehniku töös vajadus kohaneda erinevate jõuallikate ja sõidukitehnoloogiate arenguga, sh elektri-, hübriid- ja alternatiivsete lahendustega. Üha olulisemaks muutub oskus kasutada tootjapõhiseid digitaalseid tööjuhiseid, sõiduki andmeid ja tarkvarakeskkondi hooldus- ja remonditööde tegemisel. Samuti suureneb vajadus järgida kõrgepingesüsteemide ja energiasalvestussüsteemidega seotud ohutu töökorralduse põhimõtteid oma pädevuse piires ning arvestada remonditöödel komponentide korduskasutuse, keskkonnahoiu ja sõiduki elukaarega.



	Tulevikus kasvab mootorsõidukidiagnostiku töös vajadus analüüsida sõiduki jõuallikate, energiasalvestussüsteemide, juhtseadmete, andmesidevõrkude ja tarkvarapõhiste süsteemide koostoimet tervikuna. Üha olulisemaks muutub oskus kasutada ühendatud sõidukitest, telemaatikast, kaugdiagnostikast ja tarkvaralogidest saadavaid andmeid rikke põhjuste määramisel ning remondilahenduste valikul. Diagnostiku töös suureneb vajadus hinnata tarkvarauuenduste, kodeerimiste, kalibreerimiste ja süsteemikonfiguratsioonide mõju sõiduki töökindlusele, ohutusele ja nõuetekohasele kasutamisele. Kasvav tähtsus on küberturvalisuse põhimõtete mõistmisel sõiduki andmeside-, tarkvara- ja ühenduvuslahenduste kasutamisel. Samuti suureneb vajadus hinnata alternatiivsete jõuallikate ja energiasalvestussüsteemide seisundit, kasutusressurssi ja remonditavust ning teha tehniliselt põhjendatud otsuseid olukorras, kus sõiduki rike on seotud mitme omavahel seotud süsteemiga.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:




B-osa 
KOMPETENTSUSNÕUDED

	B.1. Kutse struktuur
	B.1. Kutse struktuur

	Kutse Mootorsõidukitehnik, tase 4 koosneb üldoskustest B.2, kohustuslikest kompetentsidest B.3.1–B.3.13 ning spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest B.3.14–B.3.17.

Kutse Mootorsõidukitehnik, tase 4 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kõik kohustuslikud kompetentsid B.3.1–B.3.13.

Spetsialiseerumise valimisel tuleb lisaks üldoskustele ja kohustuslikele kompetentsidele tõendada vastava spetsialiseerumise kompetentsid.
· Kommertssõidukitehnik, tase 4 spetsialiseerumise valimisel tuleb tõendada kompetents B.3.14.
· Liikurmasinatehnik, tase 4 spetsialiseerumise valimisel tuleb tõendada kompetentsid B.3.15–B.3.16.
· Mootorrattatehnik, tase 4 spetsialiseerumise valimisel tuleb tõendada kompetents B.3.17.
	Kutse Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 koosneb üldoskustest B.2, kohustuslikest kompetentsidest B.3.1–B.3.13 ning spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest B.3.14–B.3.16.

Kutse Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kõik kohustuslikud kompetentsid B.3.1–B.3.13.

Spetsialiseerumise valimisel tuleb lisaks üldoskustele ja kohustuslikele kompetentsidele tõendada vastava spetsialiseerumise kompetentsid.
· Kommertssõidukidiagnostik, tase 5 spetsialiseerumise valimisel tuleb tõendada kompetents B.3.14.
· Liikurmasinadiagnostik, tase 5 spetsialiseerumise valimisel tuleb tõendada kompetents B.3.15.
· Mootorrattadiagnostik, tase 5 spetsialiseerumise valimisel tuleb tõendada kompetents B.3.16.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele
	Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele 

	Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Põhiharidus.
2. Vähemalt kahe aasta pikkune tõendatud töökogemus mootorsõidukite hoolduse ja remondi valdkonnas.

Kutseõppe lõpetajale 
1. Täies mahus läbitud Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsestandardile vastav õppekava.

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Varem omandatud Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutse.
2. Tõendatud kahe aasta pikkune töökogemus mootorsõidukite hoolduse ja remondi valdkonnas. 

Kutse andmise korraldus, sh kutset taotleva või taastõendava isiku esitatavad dokumendid ning kutsealase kompetentsuse hindamise viis ja vormid, on reguleeritud sõidukite hoolduse ja remondi kutseala kutse andmise korras.


	Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale 
1. Keskharidus 
2. Täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:
· Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsetunnistus ja vähemalt kahe aasta pikkune tõendatud erialane töökogemus; või
· vähemalt ühe aasta pikkune tõendatud töökogemus mootorsõidukite hoolduse, remondi ja diagnostika valdkonnas ning vähemalt 200 akadeemilise tunni mahus läbitud erialane täienduskoolitus.

Kutseõppe lõpetajale
1. Täies mahus läbitud Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutsestandardile vastav õppekava.

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Varem omandatud Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutse 
2. Vähemalt kolme aasta pikkune töökogemus mootorsõidukite diagnostika, hoolduse ja remondi valdkonnas.

Kutse andmise korraldus, sh kutset taotleva või taastõendava isiku esitatavad dokumendid ning kutsealase kompetentsuse hindamise viis ja vormid, on reguleeritud sõidukite hoolduse ja remondi kutseala kutse andmise korras. 

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:



B.2 ÜLDOSKUSED 

	B.2. Mootorsõidukitehnik, tase 4, üldoskused
	B.2. Mootorsõidukidiagnostik, tase 5, üldoskused

	Mõtlemisoskused
1. Rakenduslik mõtlemine – kasutab oma töös üldteadmisi autoehitusest, sõiduki süsteemidest, mehaanikast, elektrist ja elektroonikast, hüdraulikast ja pneumaatikast.
2. Olulise eristamine – eristab tööülesande täitmiseks vajaliku teabe ning tegutseb sellest lähtudes.
3. Seostamine – seostab tehnilises dokumentatsioonis, juhistes ja tööülesandes esitatud teavet praktilise tööga.

Enesejuhtimisoskused
4. Juhistest ja nõuetest lähtumine – järgib oma töös õigusaktide nõudeid, töökorralduslikke juhiseid, tootja juhiseid ning tehnilisi nõudeid.
5. Ohutusnõuete järgimine – kasutab tööülesande täitmisel ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid, sobivaid töövahendeid ning isikukaitsevahendeid.
6. Keskkonnahoidlik käitumine – järgib keskkonnaohutuse nõudeid ning kasutab energiat ja keskkonda säästvaid töövõtteid.
7. Täpne töötamine – teeb tööülesandeid korrektselt, hoolikalt ja täpselt, järgides hooldus- ja remondijuhiseid.
8. Vastutustundlik töötamine – vastutab oma töö tulemuse eest ning tegutseb tööülesande, nõuete ja kokkulepete kohaselt.

Lävimisoskused
9. Suhtlemisoskus – suhtleb kaastöötajate ja klientidega korrektselt, viisakalt ja tööalase suhtluskultuuri kohaselt.
10. Teabe sõnastamine – kirjeldab tehtud tööde sisu ja tulemusi kliendile, tööjuhile või teistele töötajatele arusaadavalt.
11. Keeleoskus – kasutab tööks vajalikku eesti keelt ja erialast võõrkeelset teavet.
12. Digitaalne kirjaoskus – kasutab digitaalseid seadmeid, andmebaase ja tarkvarakeskkondi tööülesannete täitmiseks, info töötlemiseks ja tööalaseks suhtluseks.

	Mõtlemisoskused
1. Analüütiline mõtlemine – analüüsib sõiduki süsteemide tööd, diagnostikaandmeid ja mõõtetulemusi ning seostab need rikke võimalike põhjustega.
2. Terviklikult mõtlemine – käsitleb sõidukit ja selle süsteeme tervikuna ning arvestab eri süsteemide omavahelisi seoseid.
3. Seostamine – seostab diagnostikaandmeid, mõõtetulemusi, tehnilist dokumentatsiooni ja sõiduki sümptomeid.
4. Otsuste tegemine – teeb diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal põhjendatud tööalaseid otsuseid oma pädevuse piires.

Enesejuhtimisoskused
5. Iseseisev tegutsemine – planeerib ja korraldab oma tööd iseseisvalt, lähtudes tööülesandest, tööprotsessist ja kokkulepitud tähtaegadest.
6. Vastutustundlik töötamine – vastutab tehtud töö kvaliteedi, tööohutuse, töötervishoiu ja keskkonnanõuete järgimise eest oma pädevuse piires.
7. Probleemide lahendamine – lahendab diagnostika-, hooldus- ja remonditöö käigus ilmnevaid tehnilisi probleeme, lähtudes tootja juhistest ja tehnilistest nõuetest.
8. Erialane enesearendamine – täiendab järjepidevalt oma erialaseid teadmisi ja oskusi, arvestades sõidukitehnoloogia arengut.

Lävimisoskused
9. Suhtlemisoskus – suhtleb klientide, kaastöötajate ja koostööpartneritega professionaalselt ning tööalase suhtluskultuuri kohaselt.
10. Teabe sõnastamine – esitab töö tulemused, diagnostilised järeldused ja remondisoovitused arusaadavalt, struktureeritult ja põhjendatult.
11. Keeleoskus – kasutab tööks vajalikku eesti keelt ja erialast võõrkeelset teavet.
12. Digitaalne kirjaoskus – kasutab digitaalseid diagnostikaseadmeid, andmebaase ja tarkvarakeskkondi ning töötleb tööga seotud andmeid digivahendite abil.

	Kommentaarid:

	Kommentaarid:




B.3 KOMPETENTSID 

	[bookmark: _Hlk188966351]B.3.1. Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont
	EKR tase 4
	B.3.1. Kere, sisustuse ja pealisehituse diagnostika, hooldus ja remont 
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Osandab kere, sisustuse ja pealisehituse detaile, katteid, kinnituselemente ja ühendusi vastavalt tööülesandele, remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
2. Markeerib ja ladustab osandatud detaile, kinnituselemente ja ühendusi nii, et oleks tagatud nende säilimine, tuvastatavus ja korrektne tagasipaigaldus.
3. Defekteerib osandatud detaile, kinnituselemente ja ühendusi, tuvastades nähtavad kahjustused, kulumise, lõtkud, deformatsioonid, korrosiooni, lekked või muud kõrvalekalded.
4. Edastab defekteerimise tulemused vastavalt töökorraldusele. 
5. Koostab kere, sisustuse ja pealisehituse detaile, katteid, kinnituselemente ja ühendusi vastavalt tööülesandele, remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
6. Kontrollib pärast koostamist detailide, kinnituste ja ühenduste paigaldust ning töö tulemuse vastavust tööülesandele ja tehnilistele nõuetele.
	Tegevusnäitajad
1. Määrab kere, sisustuse ja pealisehituse osandamise tööjärjekorra, lähtudes tööülesandest, sõiduki ehitusest, kahjustuse või rikke iseloomust ning tehnilisest dokumentatsioonist. 
2. Osandab kere, sisustuse ja pealisehituse detaile, katteid, kinnituselemente ja ühendusi, kasutades kahjustuse või rikke iseloomule sobivaid töövõtteid. 
3. Defekteerib osandatud detaile, kinnituselemente ja ühendusi, seostades tuvastatud kõrvalekalde võimaliku põhjuse ja mõjuga sõiduki kasutusohutusele või töökindlusele. 
4. Määrab defekteerimise tulemuste põhjal remondi-, vahetus- või edasise diagnostika vajaduse, lähtudes tehnilistest nõuetest ja tööülesandest. 
5. Koostab kere, sisustuse ja pealisehituse detaile, katteid, kinnituselemente ja ühendusi, kontrollides töö käigus nende paigaldust ja sobivust. 
6. Kontrollib pärast koostamist detailide, kinnituste ja ühenduste toimivust ning hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.

	Kommentaarid:

	Kommentaarid:


	B.3.2. Jõuallikate ülddiagnostika, hooldus ja remont       
	EKR tase 4
	B.3.2. Jõuallikate diagnostika, hooldus ja remont       
	EKR tase 5 

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib sisepõlemismootori, elektriajami, hübriidajami ja nende abisüsteemide tehnilist seisundit vastavalt tööülesandele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele.
2. Loeb jõuallikate ja nende juhtsüsteemidega seotud rikkekoode ja parameetreid diagnostikaseadmega ning võrdleb tulemusi etteantud näitajatega.
3. Mõõdab jõuallikate geomeetrilisi parameetreid, rõhkusid, temperatuure, müra, vibratsiooni, pingeid, takistusi, voolutugevust ja elektrisignaale vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ja oma pädevuse piiridele.
4. Kontrollib sisepõlemismootori heitgaasi koostist, heitgaasi ohutustamisseadiste tööd ning elektri- või hübriidajami jahutus-, juhtimis-, laadimis- ja toitesüsteemide toimivust vastavalt tööülesandele ja tootja juhistele.
5. Teeb jõuallikate hooldustöid vastavalt hooldusjuhisele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele.
6. Osandab, defekteerib ja koostab jõuallikate komponente vastavalt tööülesandele, remondijuhisele, tootja juhistele ja oma pädevuse piiridele.
7. Vahetab või remondib jõuallikate komponente vastavalt tööülesandele, remondijuhisele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele.
8. Kontrollib pärast hooldus-, remondi-, vahetus- või koostamistööd jõuallika ja sellega seotud süsteemide toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.
9. Dokumenteerib tehtud kontrolli-, mõõte-, hooldus- ja remonditoimingud vastavalt töökorraldusele.


	Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja sisepõlemismootori, elektriajami, hübriidajami või nende abisüsteemidega seotud kliendi kaebuse või kirjeldatud sümptomi ning seostab selle sõiduki tehniliste andmete, kasutustingimuste ja tootja dokumentatsiooniga.
2. Diagnoosib jõuallikate ja nende juhtsüsteemide tõrkeid, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, funktsioonikontrolli, proovisõitu ja tootja tehnilist dokumentatsiooni.
3. Analüüsib jõuallikatega seotud rikkekoode, parameetreid, mõõtetulemusi, heitgaasi näitajaid, elektrisignaale ja süsteemide käitumist ning seostab tulemused sõiduki sümptomite ja tehniliste andmetega.
4. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal jõuallika või selle komponendi tõrke võimaliku põhjuse ning edasise remondi-, vahetus-, seadistus-, tarkvarauuendus- või lisadiagnostika vajaduse.
5. Hindab sisepõlemismootori, elektriajami, hübriidajami, heitgaasi ohutustamisseadiste, jahutus-, juhtimis-, laadimis- ja toitesüsteemide seisundit ning nende mõju sõiduki töökindlusele, ohutusele ja nõuetekohasele kasutamisele.
6. Hooldab, osandab, defekteerib, koostab, vahetab või remondib jõuallikate komponente vastavalt tuvastatud rikke põhjusele, remondijuhisele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele ja oma pädevuse piiridele.
7. Teeb jõuallikatega seotud seadistusi, kalibreerimisi, tarkvaratoiminguid või funktsioonikontrolle vastavalt tootja juhistele, sõiduki konfiguratsioonile ja tehtud tööle.
8. Kontrollib pärast diagnostika-, hooldus-, remondi-, vahetus-, seadistus- või tarkvaratoimingut jõuallika ja sellega seotud süsteemide toimivust ning hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele ja kliendi kaebuse lahendamisele.
9. Dokumenteerib diagnostika-, mõõte-, kontrolli-, hooldus- ja remonditoimingud ning põhjendab vajaduse korral remondi-, vahetus-, seadistus- või lisadiagnostika vajadust kliendile või tööjuhile.

	Kommentaarid: 
	Kommentaarid:


	B.3.3. Ohutus ja riskijuhtimine kõrgendatud ohuallikatega töödel

	EKR tase 4
	B.3.3. Ohutus ja riskijuhtimine kõrgendatud ohuallikatega töödel

	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Tuvastab tööülesandega seotud kõrgendatud ohuallikad, lähtudes sõiduki või masina süsteemist, tööülesandest, tootja juhistest ja töökorraldusest.
2. Järgib kõrgendatud ohuallikatega töötamisel tootja juhiseid, töökorralduslikke nõudeid ja asjakohaseid ohutusnõudeid.
3. Kasutab tööülesandele vastavaid isikukaitsevahendeid, töövahendeid, mõõtevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
4. Kontrollib enne töö alustamist tööala, sõiduki, masina või süsteemi ohutut seisundit vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ja oma pädevuse piiridele.
5. Teeb kõrgepinge-, gaasi-, rõhu-, temperatuuri-, keemia-, külmaine- või pürotehniliste seadistega seotud töötoiminguid üksnes oma pädevuse piires, järgides tootja juhiseid ja ohutusnõudeid.
6. Kontrollib vajaduse korral kõrgepingesüsteemi ohutut seisundit, sh pingest vabastamist või tootja juhistes ettenähtud ohutustoimingute täitmist oma pädevuse piires.
7. Katkestab töö vahetu ohu ilmnemisel ning teavitab vastutavat isikut vastavalt töökorraldusele.
8. Dokumenteerib tehtud ohutus- ja kontrollitoimingud vastavalt töökorraldusele.


	Tegevusnäitajad
1. Tuvastab tööülesandega seotud kõrgendatud ohuallikad, lähtudes sõiduki või masina süsteemist, kasutatavast energiakandjast, töötingimustest ja tehnilisest dokumentatsioonist.
2. Hindab tööga seotud riske, arvestades kõrgepinge-, elektri-, gaasi-, rõhu-, temperatuuri-, keemia-, tule-, plahvatus-, külmaine- ja pürotehniliste seadistega seotud ohte.
3. Määrab töö tegemiseks vajalikud ohutusmeetmed, isikukaitsevahendid, töövahendid, mõõtevahendid ja tööala piirangud vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele.
4. Kontrollib enne töö alustamist sõiduki, masina või süsteemi ohutut seisundit, sh vajaduse korral kõrgepingesüsteemi pingest vabastamist, rõhu vabastamist, gaasilekke puudumist, külmaine käitlemise tingimusi või muu ohu kõrvaldamist.
5. Korraldab kõrgendatud ohuallikatega seotud töötoiminguid oma pädevuse piires, arvestades tööülesannet, tehnilist dokumentatsiooni, tootja juhiseid ja ohutusnõudeid.
6. Hindab, kas töö tegemiseks on vajalik täiendav pädevus, eriseade, tööala piiramine, teise spetsialisti kaasamine või töö katkestamine.
7. Katkestab töö vahetu ohu ilmnemisel ning rakendab esmased abinõud ohu piiramiseks vastavalt töökorraldusele.
8. Dokumenteerib kõrgendatud ohuallikatega seotud riski-, kontrolli-, ohutus- ja töötoimingud vastavalt töökorraldusele.
9. Juhendab vajaduse korral teisi töötajaid või õppijaid kõrgendatud ohuallikatega seotud tööde ettevalmistamisel ja ohutusnõuete järgimisel.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.4. Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont  
	EKR tase 4
	B.3.4. Jõuülekande diagnostika, hooldus ja remont  
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Teeb jõuülekande hooldustöid vastavalt hooldusjuhisele, arvestades jõuülekande ehitust ja tööpõhimõtet. 
2. Hindab jõuülekande ja selle komponentide tehnilist seisundit visuaalse kontrolli, proovisõidu, mõõtmiste või diagnostikaseadmete abil. 
3. Mõõdab mõõteriistadega jõuülekande müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale vastavalt tööülesandele ning võrdleb tulemusi etteantud näitajatega. 
4. Osandab jõuülekande komponente vastavalt tööülesandele, remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
5. Defekteerib osandatud jõuülekande komponente ning tuvastab nähtavad rikked, kulumise, lõtkud, lekked või muud kõrvalekalded. 
6. Remondib jõuülekannet ja selle komponente vastavalt remondijuhisele, kasutades sobivaid tööriistu, seadmeid ja materjale. 
7. Koostab jõuülekande komponente vastavalt remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
8. Kalibreerib jõuülekande süsteeme vastavalt tootja juhistele ja tööülesandele. 
9. Kontrollib pärast hooldus- või remonditööd jõuülekande toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.
	Tegevusnäitajad
1. Teeb jõuülekande hooldustöid vastavalt hooldusjuhisele, arvestades jõuülekande ehitust, tööpõhimõtet ja sõiduki kasutustingimusi. 
2. Diagnoosib jõuülekande ja selle komponentide tööd, kasutades proovisõitu, diagnostikaseadmeid, mõõtmisi ja tootja tehnilist dokumentatsiooni. 
3. Mõõdab mõõteriistadega jõuülekande müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale ning seostab mõõtetulemused sõiduki sümptomite ja tehniliste andmetega. 
4. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal jõuülekande rikke võimaliku põhjuse ning edasise remondi- või kontrollivajaduse. 
5. Osandab jõuülekande komponente vastavalt rikke iseloomule, remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
6. Defekteerib osandatud jõuülekande komponente ning hindab kulumise, lõtkude, lekete, kahjustuste või muude kõrvalekallete mõju jõuülekande toimivusele. 
7. Remondib jõuülekannet ja selle komponente vastavalt remondijuhisele, valides diagnostika- ja defekteerimistulemuste põhjal sobiva remondilahenduse. 
8. Koostab jõuülekande komponente vastavalt remondijuhisele ning kontrollib töö käigus nende paigaldust, seadistust ja sobivust. 
9. Kalibreerib jõuülekande süsteeme vastavalt tootja juhistele, sõiduki konfiguratsioonile ja tehtud remonditööle. 
10. Kontrollib pärast hooldus- või remonditööd jõuülekande toimivust ning vajadusel põhjendab täiendava töö, remondi või hoolduse vajadust kliendile või tööjuhile, lähtudes tehnilisest teabest, töö tulemustest ja sõiduki seisundist.

	Kommentaarid:

	Kommentaarid:


	B.3.5. Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont
	EKR tase 4 
	B.3.5. Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika, hooldus ja remont
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib juhtimisseadmete, veermiku ja nende komponentide tehnilist seisundit, kasutades tööülesandele vastavaid seadmeid, stende ja tööriistu. 
2. Mõõdab juhtimisseadmete ja veermiku müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale ning võrdleb tulemusi etteantud näitajatega. 
3. Hooldab juhtimisseadmeid, veermikku ja nende komponente vastavalt hooldusjuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
4. Remondib juhtimisseadmeid, veermikku ja nende komponente vastavalt remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
5. Kontrollib rehvide ja velgede seisukorda ning hindab nende vastavust tehnilistele nõuetele. 
6. Koostab, tasakaalustab ja hoiustab rattaid vastavalt tööülesandele ja tehnilistele nõuetele. 
7. Kontrollib pärast hooldus- või remonditööd juhtimisseadmete, veermiku ja rataste toimivust ning töö tulemuse vastavust nõuetele.
	Tegevusnäitajad
1. Diagnoosib roolisüsteemide, juhtimisseadmete, veermiku ja nende komponentide korrasolekut, kasutades diagnostikaseadmeid, stende, mõõtevahendeid ja tootja tehnilist dokumentatsiooni.
2. Analüüsib diagnostika-, mõõte- ja stenditulemusi ning seostab need sõiduki sümptomite ja tehniliste andmetega.
3. Mõõdab roolisüsteemide, juhtimisseadmete ja veermiku müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale ning hindab tulemuste vastavust tehnilistele nõuetele.
4. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal rikke võimaliku põhjuse ning edasise remondi-, seadistus- või kontrollivajaduse.
5. Hooldab ja remondib roolisüsteeme, juhtimisseadmeid, veermikku ja nende komponente vastavalt remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele.
6. Diagnoosib, hooldab ja remondib rehvirõhu jälgimissüsteeme vastavalt sõiduki sümptomitele, diagnostikaandmetele ja tootja juhistele.
7. Kontrollib pärast tööd süsteemide toimivust ning annab põhjendatud remondisoovituse.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.6. Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont 
	EKR tase 4
	B.3.6. Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika, hooldus ja remont
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib akumulaatori laetust, korrasolekut ja ühendusi vastavalt tööülesandele, mõõtetulemustele ja tootja juhistele. 
2. Laeb või vahetab akumulaatori vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ja ohutusnõuetele. 
3. Kontrollib elektriseadiste, mugavussüsteemide ja nende komponentide toimivust diagnostikaseadme, mõõtevahendite või funktsioonikontrolli abil. 
4. Loeb elektriseadiste ja mugavussüsteemidega seotud rikkekoode ja parameetreid ning võrdleb tulemusi etteantud näitajatega. 
5. Mõõdab elektriskeemi alusel pingeid, takistusi, voolutugevust ja elektrisignaale vastavalt tööülesandele ning dokumenteerib tulemused. 
6. Hooldab elektriseadiseid, mugavussüsteeme ja nende komponente vastavalt remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
7. Vahetab elektriseadiseid, mugavussüsteeme ja nende komponente vastavalt remondijuhisele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele. 
8. Teeb tarkvarauuendusi või seadistusi vastavalt tootja juhistele ja tööülesandele. 
9. Kontrollib pärast hooldus-, vahetus- või remonditööd elektriseadiste ja mugavussüsteemide toimivust.
	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib akumulaatori ja laadimissüsteemi seisundit, seostades mõõtetulemused sõiduki sümptomite ja tehniliste andmetega. 
2. Diagnoosib elektriseadiste, mugavussüsteemide ja nende komponentide tõrkeid diagnostikaseadmete, mõõtevahendite, elektriskeemide ja tootja tehnilise dokumentatsiooni abil. 
3. Analüüsib elektriseadiste ja mugavussüsteemidega seotud rikkekoode, parameetreid ja mõõtetulemusi ning määrab rikke võimaliku põhjuse. 
4. Mõõdab elektriskeemi alusel pingeid, takistusi, voolutugevust ja elektrisignaale ning hindab tulemuste vastavust tehnilistele nõuetele. 
5. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal remondi-, vahetus-, seadistus- või tarkvarauuenduse vajaduse. 
6. Vahetab või remondib elektriseadiseid, mugavussüsteeme ja nende komponente vastavalt rikke põhjusele, remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
7. Teeb tarkvarauuendusi, kodeerimisi või seadistusi vastavalt tootja juhistele, sõiduki konfiguratsioonile ja tehtud remonditööle. 
8. Kontrollib pärast diagnostika-, hooldus- või remonditööd elektriseadiste ja mugavussüsteemide toimivust ning hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.7. Andmesidevõrkude ülddiagnostika, hooldus ja remont

	EKR tase 4
	B.3.7. Andmesidevõrkude diagnostika, hooldus ja remont

	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib andmesidevõrkude ja nende ühenduste seisundit vastavalt tööülesandele, remondijuhisele ja tootja tehnilisele dokumentatsioonile. 
2. Loeb andmesidevõrkudega seotud rikkekoode ja parameetreid diagnostikaseadmega ning võrdleb tulemusi etteantud näitajatega. 
3. Mõõdab andmesidevõrkude elektrisignaale, ühendusi ja toiteahelaid vastavalt tööülesandele ning dokumenteerib tulemused. 
4. Tuvastab andmesidevõrkude nähtavad või mõõtmistega kinnitatavad kõrvalekalded, nt katkestused, lühised, ühendusvead või kontaktiprobleemid. 
5. Remondib andmesidevõrkude juhtmestikku, ühendusi ja komponente vastavalt remondijuhisele ning tehnilistele nõuetele. 
6. Kontrollib pärast remonti andmesidevõrgu toimivust diagnostikaseadme, mõõtmiste või süsteemi funktsioonikontrolli abil.
	Tegevusnäitajad
1. Diagnoosib andmesidevõrkude tööd, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, elektriskeeme ja tootja tehnilist dokumentatsiooni. 
2. Analüüsib andmesidevõrkudega seotud rikkekoode, parameetreid ja andmeside toimimist ning seostab tulemused sõiduki sümptomitega. 
3. Mõõdab andmesidevõrkude elektrisignaale, ühendusi, toiteahelaid ja andmeside kvaliteeti ning hindab tulemuste vastavust tehnilistele nõuetele. 
4. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal andmesidevõrgu rikke võimaliku põhjuse ning edasise remondi- või kontrollivajaduse. 
5. Remondib andmesidevõrkude juhtmestikku, ühendusi ja komponente vastavalt rikke põhjusele, remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele. 
6. Kontrollib pärast remonti andmesidevõrgu toimivust ning hindab süsteemi töökindlust diagnostikaandmete, mõõtmiste ja funktsioonikontrolli põhjal.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.8. Juhiabisüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont
 
	EKR tase 4
	B.3.8. Juhiabisüsteemide diagnostika, hooldus ja remont

	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib juhiabisüsteemide ja nende komponentide toimivust diagnostikaseadme, funktsioonikontrolli või mõõtevahendite abil vastavalt tööülesandele ja tootja juhistele. 
2. Loeb juhiabisüsteemidega seotud rikkekoode ja parameetreid ning võrdleb tulemusi etteantud väärtuste ja tehniliste nõuetega. 
3. Vahetab juhiabisüsteemide komponente vastavalt remondijuhisele, tootja juhistele ja ohutusnõuetele. 
4. Kontrollib tarkvara versiooni ja uuendamise vajadust ning uuendab tarkvara vastavalt tootja juhistele. 
5. Kalibreerib juhiabisüsteeme vastavalt tootja juhistele, kasutades ettenähtud seadmeid, töövahendeid ja töötingimusi. 
6. Kontrollib pärast hooldus-, vahetus-, tarkvarauuendus- või kalibreerimistööd juhiabisüsteemide toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.
	Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja juhiabisüsteemidega seotud kliendi kaebuse või kirjeldatud sümptomi ning seostab selle sõiduki tehniliste andmete ja süsteemi tööpõhimõttega. 
2. Diagnoosib juhiabisüsteemide ja nende komponentide toimivust, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, tootja tehnilist dokumentatsiooni ja funktsioonikontrolli. 
3. Analüüsib juhiabisüsteemidega seotud rikkekoode, parameetreid, mõõtetulemusi ja süsteemi käitumist ning seostab tulemused sõiduki sümptomite ja tehniliste andmetega. 
4. Määrab diagnostikatulemuste põhjal tõrke võimaliku põhjuse ning edasise remondi-, vahetus-, tarkvarauuenduse või kalibreerimise vajaduse. 
5. Vahetab juhiabisüsteemide komponente vastavalt rikke põhjusele, remondijuhisele, tootja juhisele ja ohutusnõuetele. 
6. Kontrollib tarkvara versiooni ja uuendamise vajadust ning teeb tarkvarauuendusi vastavalt tootja juhistele ja sõiduki konfiguratsioonile. 
7. Kalibreerib juhiabisüsteeme vastavalt tootja juhistele, kasutades ettenähtud seadmeid, töövahendeid ja töötingimusi. 
8. Kontrollib pärast diagnostika-, remondi-, tarkvarauuendus- või kalibreerimistööd juhiabisüsteemide toimivust ning hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele ja kliendi kaebuse lahendamisele.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.9. Turvaseadiste ülddiagnostika, hooldus ja remont  
	EKR tase 4
	B.3.9. Turvaseadiste diagnostika, hooldus ja remont  
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib aktiivsete ja passiivsete turvaseadiste ning nende komponentide toimivust diagnostikaseadme ja funktsioonikontrolli abil, vastavalt tööülesandele ja tootja juhistele. 
2. Loeb turvaseadistega seotud rikkekoode ja parameetreid ning võrdleb tulemusi etteantud väärtuste ja tehniliste nõuetega. 
3. Mõõdab turvaseadiste elektrisignaale ja ühendusi vastavalt elektriskeemile, tööülesandele ja tootja juhistele. 
4. Kontrollib turvaseadiste andurite, juhtseadmete, ühenduste, turvapatjade, turvakardinate ja turvavööde eelpingutite seisundit vastavalt remondijuhisele. 
5. Vahetab turvaseadiste komponente, sh pürotehnilisi passiivohutusseadiseid, vastavalt tööülesandele, remondijuhisele, tehnilistele nõuetele, ohutusnõuetele ja oma pädevuse piiridele.
6. Kontrollib pärast remonditööd turvaseadiste toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.
	Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja turvaseadistega seotud kliendi kaebuse või kirjeldatud sümptomi ning seostab selle sõiduki tehniliste andmete ja turvasüsteemi tööpõhimõttega. 
2. Diagnoosib aktiivsete ja passiivsete turvaseadiste ning nende komponentide tõrkeid, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, elektriskeeme ja tootja tehnilist dokumentatsiooni. 
3. Analüüsib turvaseadistega seotud rikkekoode, parameetreid, elektrisignaale ja mõõtetulemusi ning seostab tulemused sõiduki sümptomite ja tehniliste andmetega. 
4. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal turvaseadise tõrke võimaliku põhjuse ning edasise remondi-, vahetus- või lisakontrolli vajaduse. 
5. Hindab turvaseadiste andurite, juhtseadmete, ühenduste, turvapatjade, turvakardinate ja turvavööde eelpingutite seisukorda ning nende mõju sõiduki passiiv- ja aktiivohutusele. 
6. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal turvaseadise või selle komponendi vahetusvajaduse ning vahetab komponendi vastavalt tuvastatud rikke põhjusele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele, ohutusnõuetele ja oma pädevuse piiridele.
7. Kontrollib pärast diagnostika- või remonditööd turvaseadiste toimivust ning hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele ja kliendi kaebuse lahendamisele. 
8. Põhjendab remondi-, vahetus- või lisadiagnostika vajadust kliendile või tööjuhile, lähtudes diagnostikatulemustest, tehnilisest dokumentatsioonist ja sõiduki seisundist.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.10. Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont

	EKR tase 4
	B.3.10. Mootorsõiduki diagnostika, hooldus ja remont

	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundi vastavust kehtivatele nõuetele.
2. Valmistab töökoha ette vastavalt töökorraldusele, hoiab selle töö käigus korras ning paigutab töö lõppedes töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale.
3. Teeb lukksepatöid (nt agregaatide ja mehhanismide osandamine, defekteerimine ja koostamine; puurimistööd, keermestamine, erinevad lõike-, surve- ja termotöötlemise operatsioonid), avab, sulgeb, defekteerib ning remondib kinnitusvahendeid ja liiteid, vastavalt tehnilistele nõuetele ja tööülesandele.
4. Avab, sulgeb ja fikseerib elektriühendusi ning koostab, joodab ja isoleerib ühendusi vastavalt tehnilistele nõuetele ja tööülesandele.
5. Teeb sõidukite ja masinate tehnilist hooldust ning remonti vastavalt tootja nõuetele, valides tööülesandele ning sõidukile, masinale või selle lisaseadmele sobiva remondijuhise, tööriistad, seadmed ja materjalid.
6. Loeb rikkekoode, tõlgendab nende sisu ja dokumenteerib tulemused vastavalt tööülesandele. 
7. Kustutab veakoodid juhtmoodulist pärast vea kõrvaldamist ning kontrollib kustutamise tulemust, lähtudes tööülesandest.
8. Mõõdab ja loeb andurite ning täiturite parameetrite väärtused vastavalt etteantud näitajatega.
9. Aktiveerib täitureid vastavalt tööülesandele ja kontrollib nende toimimist.
	Tegevusnäitajad
1. Hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundit, tuvastab kõrvalekalded kehtivatest nõuetest ning selgitab välja nende võimalikud põhjused.
2. Võrdleb diagnostika-, mõõte- ja kontrollitulemusi tehnilise dokumentatsiooni, etteantud näitajate ja sõiduki sümptomitega ning valib nende põhjal sobiva remondi- või edasise diagnostika lahenduse.
3. Kavandab töö tegemise, lähtudes tööülesandest, tehnilisest dokumentatsioonist, sõiduki või masina ehitusest ning rikke või hooldusvajaduse iseloomust.
4. Lahendab diagnostika-, hooldus- ja remondijuhtumeid olukorras, kus tavapärane töövõte või esmane kontroll ei ole andnud tulemust, ning juhendab vajaduse korral teisi töötajaid vea tuvastamisel ja remondilahenduse valikul.
5. Kontrollib pärast diagnostika-, hooldus- või remonditööd sõiduki, masina või selle lisaseadme funktsionaalsust ning annab vajaduse korral kliendile teavet vea põhjuse, tehtud tööde ja edasise kasutamise või hoolduse kohta. 

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.11. Kliimaseadmete ülddiagnostika, hooldus, remont ja külmaine käitlemine
	EKR tase 4
	B.3.11. Kliimaseadmete diagnostika, hooldus, remont ja külmaine käitlemine
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Hindab mootorsõiduki kliimaseadme tehnilist seisukorda vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ning tehnilistele ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele. 
2. Loeb kliimaseadmega seotud rikkekoode ning salvestab andurite ja täiturite parameetreid diagnostikaseadmega vastavalt tööülesandele. 
3. Kontrollib kliimaseadme toimivust, mõõtes rõhkusid, temperatuure ja elektrisignaale ning võrreldes tulemusi etteantud näitajatega. 
4. Aktiveerib kliimaseadme andureid ja täitureid diagnostikaseadmega vastavalt tootja juhistele ja tööülesandele. 
5. Hooldab kliimaseadet ning käitleb külmainet vastavalt tootja juhistele, keskkonna-, ohutus- ja käitlemisnõuetele. 
6. Kogub oma pädevuse piires kliimaseadmest külmaine kokku ning käsitseb külmaine mahuteid vastavalt tööülesandele, tootja juhistele, keskkonna-, ohutus- ja käitlemisnõuetele. 
7. Vahetab oma pädevuse piires kliimaseadme komponente vastavalt tööülesandele, remondijuhisele, tehnilistele nõuetele ning külmaine käitlemise nõuetele. 
8. Osandab, defekteerib ja koostab soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid vastavalt tööülesandele, remondijuhisele ja oma pädevuse piiridele.
9. Kontrollib pärast hooldus-, täitmis või remonditööd kliimaseadme toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.
	Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja kliimaseadmega seotud kliendi kaebuse või kirjeldatud sümptomi ning seostab selle sõiduki tehniliste andmete ja kliimaseadme tööpõhimõttega. 
2. Diagnoosib kliimaseadme ja selle komponentide tõrkeid, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, tootja tehnilist dokumentatsiooni ja funktsioonikontrolli. 
3. Analüüsib kliimaseadmega seotud rikkekoode, parameetreid, rõhkusid, temperatuure ja elektrisignaale ning seostab tulemused kliendi kaebuse, sõiduki sümptomite ja tehniliste andmetega. 
4. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal tõrke võimaliku põhjuse ning edasise remondi-, hooldus-, vahetus- või lisakontrolli vajaduse. 
5. Hooldab kliimaseadet ja käitleb külmainet oma pädevuse piires, järgides tootja juhiseid, keskkonna-, ohutus- ja käitlemisnõudeid ning süsteemi tehnilist seisukorda. 
6. Vahetab või remondib kliimaseadme komponente oma pädevuse piires, lähtudes rikke põhjusest, remondijuhisest, tehnilistest nõuetest ning külmaine käitlemise nõuetest. 
7. Osandab, defekteerib ja koostab soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid, hinnates defektide mõju kliimaseadme toimivusele ja sõiduki kasutusmugavusele. 
8. Kontrollib pärast diagnostika-, hooldus- või remonditööd kliimaseadme toimivust ning hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele ja kliendi kaebuse lahendamisele. 
9. Põhjendab remondi-, hooldus- või lisadiagnostika vajadust kliendile või tööjuhile, lähtudes diagnostikatulemustest, tehnilisest dokumentatsioonist ja sõiduki seisundist.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.12. Mootorsõiduki järelpaigaldatavate tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont  
	EKR tase 4
	B.3.12. Mootorsõiduki järelpaigaldatavate tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika, hooldus ja remont

	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib mootorsõiduki tööseadmete, lisaseadmete, pealisehituse ja nende kinnitusmehhanismide seisukorda vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ja tehnilistele nõuetele. 
2. Kontrollib tööseadmete ja nende kinnitusmehhanismide toimivust diagnostikaseadme, funktsioonikontrolli või mõõtevahendite abil. 
3. Loeb tööseadmete ja nende juhtsüsteemidega seotud rikkekoode ning salvestab andurite ja täiturite parameetreid vastavalt tööülesandele. 
4. Mõõdab tööseadmete ja nende kinnitusmehhanismidega seotud rõhkusid, elektrisignaale, lõtke või muid tööülesandest tulenevaid näitajaid ning võrdleb tulemusi etteantud väärtustega. 
5. Paigaldab, vahetab ja/või remondib tööseadmeid, lisaseadmeid, pealisehitust ja nende kinnitusmehhanisme vastavalt tööülesandele, paigaldus- või remondijuhisele, tehnilistele ja ohutusnõuetele.
6. Kontrollib pärast paigaldus-, hooldus- või remonditööd tööseadmete, lisaseadmete ja kinnitusmehhanismide toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.

	Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja tööseadme, lisaseadme, pealisehituse või kinnitusmehhanismiga seotud kliendi kaebuse või kirjeldatud sümptomi ning seostab selle sõiduki ja tööseadme tehniliste andmetega. 
2. Diagnoosib tööseadmete, lisaseadmete, pealisehituse ja nende kinnitusmehhanismide tõrkeid, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, tootja tehnilist dokumentatsiooni ja funktsioonikontrolli. 
3. Analüüsib tööseadmete ja nende juhtsüsteemidega seotud rikkekoode, andurite ja täiturite parameetreid, mõõtetulemusi ning süsteemi käitumist.
4. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal tööseadme, lisaseadme, pealisehituse või kinnitusmehhanismi tõrke võimaliku põhjuse ning edasise remondi-, vahetus-, seadistus- või lisakontrolli vajaduse. 
5. Hindab tööseadmete ja kinnitusmehhanismide seisukorda ning nende mõju sõiduki, masina või tööseadme ohutule ja nõuetekohasele kasutamisele. 
6. Paigaldab, seadistab, vahetab või remondib tööseadmeid, lisaseadmeid, pealisehitust ja nende kinnitusmehhanisme vastavalt rikke põhjusele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele. 
7. Kontrollib pärast diagnostika-, paigaldus- või remonditööd tööseadmete, lisaseadmete ja kinnitusmehhanismide toimivust ning hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele ja kliendi kaebuse lahendamisele. 
8. Põhjendab remondi-, vahetus-, seadistus- või lisadiagnostika vajadust kliendile või tööjuhile, lähtudes diagnostikatulemustest, tehnilisest dokumentatsioonist ja sõiduki seisundist.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.13. Tehnilise teabe kasutamine ja töö dokumenteerimine  
	EKR tase 4
	B.3.13. Tehnilise teabe kasutamine ja töö dokumenteerimine  
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Leiab tööülesande täitmiseks vajaliku tehnilise teabe tootja dokumentatsioonist, remondijuhistest, hooldusplaanidest, skeemidest, andmebaasidest ja kataloogidest. 
2. Loeb tööülesande ulatuses tehnilisi jooniseid, elektriskeeme, koostejooniseid, hooldus- ja remondijuhiseid ning tootja tehnilisi kirjeldusi. 
3. Kontrollib sõiduki, masina või komponendi andmeid, lähtudes VIN-koodist, mudelist, konfiguratsioonist, tehnilistest näitajatest ja tootja juhistest. 
4. Määrab tööks vajalikud varuosad, kulumaterjalid, vedelikud, kinnitusvahendid ja töövahendid tehnilise teabe ning kataloogide alusel. 
5. Kasutab tootja tehnilisi nõudeid töövõtete, mõõteväärtuste, pingutusmomentide, seadistuste, tolerantside ja ohutusnõuete järgimiseks. 
6. Dokumenteerib töö käigu, kasutatud osad ja materjalid, mõõte- ja kontrollitulemused ning tehtud toimingud vastavalt töökorraldusele. 
7. Edastab tehnilise teabe, töö tulemused ja täiendava töö vajaduse arusaadavalt kliendile, tööjuhile või järgmisele töötegijale vastavalt töökorraldusele.
	Tegevusnäitajad
1. Tõlgendab tootja tehnilist dokumentatsiooni, skeeme, diagnostikaandmeid, tarkvarateavet ja katalooge diagnostika- või remondilahenduse valikul. 
2. Kontrollib sõiduki, masina või komponendi tehnilist sobivust VIN-koodi, konfiguratsiooni, mõõtetulemuste ja tootja nõuete alusel. 
3. Määrab tööks vajalikud varuosad, komponendid, kulumaterjalid, tarkvarauuendused või seadistused diagnostika- ja defekteerimistulemuste põhjal. 
4. Dokumenteerib töö käigu, kasutatud osad ja materjalid, mõõte- ja kontrollitulemused ning tehtud toimingud vastavalt töökorraldusele.
5. Põhjendab täiendava töö, remondi või hoolduse vajadust kliendile või tööjuhile, lähtudes tehnilisest teabest, töö tulemustest ja sõiduki seisundist.


	Kommentaarid:
	Kommentaarid:



SPETSIALISEERUMISEGA SEOTUD KOMPETENTSID 
	Kommertssõidukite (M2/M3 ja N2/N3 kategooria) hooldus ja remont
	Kommertssõidukite (M2/M3 ja N2/N3 kategooria) hooldus ja remont

	B.3.14. Veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete ülddiagnostika, hooldus ja remont
	EKR tase 4
	B.3.14. Veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete diagnostika, hooldus ja remont
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete tehnilist seisukorda vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ja kehtivatele tehnilistele nõuetele. 
2. Kontrollib töö- ja lisaseadmete kinnitusi, ühendusi, juhtimisseadiseid, elektri-, pneumaatika- ja hüdrosüsteemi komponente vastavalt tööülesandele ja tehnilisele dokumentatsioonile. 
3. Loeb veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmetega seotud rikkekoode ja parameetreid diagnostikaseadmega ning võrdleb tulemusi etteantud näitajatega. 
4. Teeb veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete hooldustöid vastavalt hooldusjuhisele, tootja juhistele ja tehnilistele nõuetele. 
5. Vahetab või remondib veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete komponente vastavalt remondijuhisele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele. 
6. Kontrollib pärast hooldus- või remonditööd veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.
	Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmetega seotud kliendi kaebuse või kirjeldatud sümptomi ning seostab selle sõiduki tehniliste andmete, kasutustingimuste ja tootja dokumentatsiooniga. 
2. Diagnoosib veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete tõrkeid, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, funktsioonikontrolli ja tootja tehnilist dokumentatsiooni.
3. Analüüsib veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmetega seotud rikkekoode, parameetreid, mõõtetulemusi ja süsteemide käitumist ning seostab tulemused sõiduki sümptomite ja tehniliste andmetega. 
4. Kontrollib töö- ja lisaseadmete kinnitusi, ühendusi, juhtimisseadiseid, elektri-, pneumaatika- ja hüdrosüsteemi komponente ning hindab nende mõju sõiduki ja tööseadme ohutule ning nõuetekohasele kasutamisele. 
5. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal veoauto, bussi, töö- või lisaseadme tõrke võimaliku põhjuse ning edasise remondi-, vahetus-, seadistus- või lisakontrolli vajaduse. 
6. Hooldab, seadistab, vahetab või remondib veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete komponente vastavalt tuvastatud rikke põhjusele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele. 
7. Kontrollib pärast diagnostika-, hooldus-, seadistus- või remonditööd veoauto, bussi ning nende töö- ja lisaseadmete toimivust ning hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele ja kliendi kaebuse lahendamisele. 
8. Põhjendab remondi-, vahetus-, seadistus- või lisadiagnostika vajadust kliendile, tööjuhile või teistele töötajatele, lähtudes diagnostikatulemustest, tehnilisest dokumentatsioonist ja sõiduki seisundist.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	Liikurmasinatehnika (LM ja T kategooria) hooldus ja remont
	Liikurmasinatehnika (LM ja T kategooria) hooldus ja remont

	B.3.15. Liikurmasina ning selle pealisehitise töö- ja lisaseadmete seisundi hindamine ja ülddiagnostika 
	EKR tase 4
	B.3.15. Liikurmasina ning selle pealisehitise töö- ja lisaseadmete seisundi diagnostika, hooldamine ja remont

	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Kontrollib liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete tehnilist seisundit vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ja tehnilistele nõuetele.
2. Kontrollib liikurmasina pealisehitise, töö- ja lisaseadmete kinnitusi, ühendusi, rakiseid, sõlmi ja komponente ning tuvastab nähtavad kahjustused, kulumise, lekked, deformatsioonid või muud kõrvalekalded.
3. Kontrollib liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete hüdraulika-, pneumaatika-, elektri- ja juhtimissüsteemide toimivust vastavalt tööülesandele ja tootja juhistele.
4. Loeb liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmetega seotud rikkekoode ja parameetreid diagnostikaseadmega ning võrdleb tulemusi etteantud näitajatega.
5. Teeb tööülesande täitmiseks vajalikke mõõtmisi ja funktsioonikontrolle, kasutades sobivaid mõõtevahendeid, diagnostikaseadmeid ja töövõtteid.
6. Hindab kontrolli-, mõõte- ja diagnostikatulemuste vastavust etteantud näitajatele, tootja juhistele ja tehnilistele nõuetele.
7. Tuvastab liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete tavapärased kõrvalekalded ning edastab kontrolli ja ülddiagnostika tulemused vastavalt töökorraldusele.
8. Dokumenteerib tehtud kontrolli-, mõõte- ja ülddiagnostikatoimingud vastavalt töökorraldusele.
	Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmetega seotud kliendi kaebuse või kirjeldatud sümptomi ning seostab selle masina tehniliste andmete, kasutustingimuste ja tootja dokumentatsiooniga. 
2. Diagnoosib liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete tõrkeid, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, funktsioonikontrolli ja tootja tehnilist dokumentatsiooni. 
3. Analüüsib rikkekoode, parameetreid, mõõtetulemusi, nähtavaid kahjustusi ja süsteemide käitumist ning määrab tõrke võimaliku põhjuse. 
4. Kontrollib liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete kinnitusi, ühendusi, rakiseid, sõlmi ja komponente ning hindab nende mõju masina ohutule ja nõuetekohasele kasutamisele. 
5. Määrab diagnostika-, mõõte- ja kontrollitulemuste põhjal hooldus-, remondi-, vahetus-, seadistus-, konserveerimis- või lisakontrolli vajaduse. 
6. Hooldab, remondib, osandab, koostab või seadistab liikurmasinat, selle pealisehitist ning töö- ja lisaseadmeid vastavalt tuvastatud rikke põhjusele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele. 
7. Hindab paigalduskinnituste, rakiste, sõlmede ja ühenduste seisukorda ning määrab ühendus-, kinnitus- või taastamistöö vajaduse oma pädevuse piires. 
8. Kontrollib pärast tööd liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete toimivust, hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele ning põhjendab vajaduse korral edasise töö vajadust.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:

	B.3.16. Liikurmasina ning selle pealisehitise töö- ja lisaseadmete hooldamine ja remont
	EKR tase 4
	

	Tegevusnäitajad
1. Teeb liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete hooldustöid, sh puhastus- ja määrimistöid, vastavalt tööülesandele, hooldusjuhisele, tootja juhistele ja tehnilistele nõuetele.
2. Osandab liikurmasinat, selle pealisehitist ning töö- ja lisaseadmeid vastavalt tööülesandele, remondijuhisele ja ohutusnõuetele.
3. Defekteerib osandatud komponente, sõlmi, rakiseid, kinnitusi ja ühendusi ning tuvastab nähtavad kahjustused, kulumise, lekked, deformatsioonid või muud kõrvalekalded.
4. Vahetab või remondib liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete komponente vastavalt remondijuhisele, tootja juhistele, tehnilistele nõuetele ja ohutusnõuetele.
5. Valmistab oma pädevuse piires ette paigalduskinnituste, rakiste ja sõlmede ühendus-, kinnitus- või taastamistööd, lähtudes tööülesandest, tehnilisest dokumentatsioonist ja ohutusnõuetest.
6. Koostab liikurmasinat, selle pealisehitist ning töö- ja lisaseadmeid vastavalt tööülesandele, remondijuhisele ja tehnilistele nõuetele.
7. Seadistab liikurmasina töö- ja lisaseadmete masina-, kaugjuhtimis- või kaughaldussüsteeme vastavalt tööülesandele, tootja juhistele ja oma pädevuse piiridele.
8. Kontrollib pärast hooldus-, remondi-, koostamis- või seadistustööd liikurmasina, selle pealisehitise ning töö- ja lisaseadmete toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.
	

	Kommentaarid:

	

	Mootorratta ja mototehnika (L kategooria) hooldus ja remont
	Mootorratta ja mototehnika (L kategooria) hooldus ja remont

	B.3.17. Mootorratta ja mototehnika hooldus, ülddiagnostika ja remont  
	EKR tase 4
	B.3.16. Mootorratta ja mototehnika hooldus, diagnostika ja remont  
	EKR tase 5

	Tegevusnäitajad
1. Teeb mootorratta ja mototehnika hooldustöid vastavalt hooldusjuhisele, tootja juhistele ja tehnilistele nõuetele. 
2. Kontrollib mootorratta ja mototehnika tehnilist seisukorda visuaalse kontrolli, funktsioonikontrolli, proovisõidu, mõõtevahendite või diagnostikaseadme abil.
3. Loeb rikkekoode ja parameetreid ning võrdleb tulemusi etteantud näitajatega. 
4. Osandab ja koostab mootorratast ja mototehnikat vastavalt tööülesandele, remondijuhisele ja ohutusnõuetele. 
5. Hooldab, kontrollib ja remondib mototehnika elektriajamit oma pädevuse piires, lähtudes tootja juhistest, tehnilistest ja ohutusnõuetest. 
6. Vahetab või remondib mootorratta ja mototehnika komponente vastavalt remondijuhisele, tehnilistele ja ohutusnõuetele. 
7. Kontrollib pärast tööd mootorratta ja mototehnika toimivust ning töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele.
	Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja mootorratta või mototehnikaga seotud kliendi kaebuse või kirjeldatud sümptomi ning seostab selle sõiduki tehniliste andmete ja tootja dokumentatsiooniga. 
2. Diagnoosib mootorratta ja mototehnika süsteemide, seadiste ja komponentide tõrkeid, kasutades diagnostikaseadmeid, mõõtevahendeid, funktsioonikontrolli, proovisõitu ja tootja tehnilist dokumentatsiooni. 
3. Analüüsib rikkekoode, parameetreid, mõõtetulemusi ja süsteemide käitumist ning määrab tõrke võimaliku põhjuse. 
4. Määrab diagnostika- ja mõõtetulemuste põhjal hooldus-, remondi-, vahetus-, seadistus- või lisakontrolli vajaduse. 
5. Hooldab, diagnoosib ja remondib mototehnika elektriajamit ning selle komponente oma pädevuse piires. 
6. Osandab, koostab, vahetab, remondib või seadistab mootorratast, mototehnikat ja nende komponente vastavalt tuvastatud rikke põhjusele, tootja juhistele, tehnilistele ja ohutusnõuetele. 
7. Kontrollib pärast tööd mootorratta ja mototehnika toimivust, hindab töö tulemuse vastavust tehnilistele nõuetele ning põhjendab vajaduse korral edasise töö vajadust.

	Kommentaarid:
	Kommentaarid:
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ÜLDTEAVE JA LISAD
	C.1. Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile

	1. Kutsestandardi tähis kutseregistris
	Täidab kutseregistri töötaja
	1. Kutsestandardi tähis kutseregistris
	Täidab kutseregistri töötaja

	2. Kutsestandardi koostajad
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	3. Kutsestandardi kinnitaja
	Transpordi ja logistika kutsenõukogu
	3. Kutsestandardi kinnitaja
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	6. Kutsestandard kehtib kuni
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	7. Kutsestandardi versiooni number
	
	7. Kutsestandardi versiooni number
	

	8. Viide ametite klassifikaatorile (ISCO 08) 
	7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
	8. Viide ametite klassifikaatorile (ISCO 08) 
	7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad

	9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)
	Mootorsõidukitehnik: 4
	9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)
	Mootorsõidukidiagnostik: 5

	C.2. Kutsenimetus võõrkeeles
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	Inglise keeles:  
Vehicle Technician, EstQF Level 4
	Inglise keeles:  
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